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Referenca nabave (naziv natječaja):
Naziv ugovora:										Naziv tvrtke ponuditelja:
Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj
Stupac 4 - ispunjava ponuditelj
Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)
Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))
Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.

Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

	 1.
Redni     
  broj
	2.
Naziv robe
	3.
Tehničke specifikacije tražene opreme
	4.
Tehničke specifikacije ponuđene opreme
	5.
Ocjena pregledane specifikacije po parametrima 

	1. 
	DPD 1 puffer kapi, za fotometar DT4 Pro Minent
	Reagensi za fotometar DT4 Pro Minent

DPD 1 pufer kapi, DPD 1 reagens kapi i DPD 3  reagens kapi proizvođača Lovibond.
Dolaze u plastičnim bočicama cca 15 ml.
	
	

	2. 
	DPD 1 reagens kapi, za fotometar DT4 Pro Minent
	
	
	

	3. 
	DPD 3 kapi, za fotometar DT4 Pro Minent
	
	
	

	4. 
	KCI otopina 3 mol/l Mettler-Toledo ili "jednakovrijedan" sa certifikatom
	
	
	

	5. 
	Puffer pH 4,01 sa certifikatom, Mettler Toledo ili "jednakovrijedan" cca 250 mL
	 Puferi za kalibraciju pH metara  s certifikatom u troškovniku od rednog broja 6 – 9 i 13.

	
	

	6. 
	Puffer pH 7,00 sa certifikatom, Mettler Toledo ili "jednakovrijedan" cca 250 mL
	
	
	

	7. 
	Puffer pH 9,21 sa certifikatom, Mettler Toledo ili "jednakovrijedan" cca 250 mL
	
	
	

	8. 
	Puffer pH 2,00 sa certifikatom, Mettler Toledo ili "jednakovrijedan" cca 250 ml
	
	
	

	9. 
	Pufer pH 8,00 sa certifikatom, Mettler Toledo ili "jednakovredan" cca 250 ml
	
	
	

	10. 
	Standard za elektrovodljivost u vrećicama 1,41 mS/cm sa certifikatom, Merck ili "jednakovrijedan"
	Standard za elektrovodljivost za provjeru rada konduktometra na 200C i 250C s certifikatom u troškovniku od rednog broja 14 - 15

	
	

	11. 
	Standard za elektrovodljivost u 1,015 mS/cm sa certifikatom, Merck ili "jednakovrijedan"
	
	
	

	12. 
	Standard za elektrovodljivost 0,0150 mS/cm sa certifikatom, Merck ili "jednakovrijedan"
	
	
	

	13. 
	Standard za:  -amonijak
	


	Standardi čistoće za rad na spektrofotometru. Pakirani u bočice ovisno o traženoj količini. Rokom uporabe najmanje 1 godine i s certifikatom. Koncentracija standarda treba biti 1 g/L u troškovniku pod rednim brojevima od 17 do29.
	
	

	14. 
	-nitrit
	
	
	

	15. 
	-nitrat
	
	
	

	16. 
	-željezo
	
	
	

	17. 
	-mangan
	
	
	

	18. 
	-aluminij
	
	
	

	19. 
	-silicij
	
	
	

	20. 
	-fosfate
	
	
	

	21. 
	-sulfate
	
	
	

	22. 
	-bakar
	
	
	

	23. 
	-nikal
	
	
	

	24. 
	-krom
	
	
	

	25. 
	-cink
	
	
	

	26. 
	Klorid standard c(Cl-)=1000 mg/l
	Namijenjen za titrimetrijsku uporabu. U troškovniku pod rednim brojevima 30,31.
	
	

	27. 
	Alkalitet, CaCO3 1000 mg/l kalibracijski standard
	
	
	

	28. 
	Standard za Li (IC) 
	Standardi za IC moraju biti čistoće za IC. Uz svaki standard treba biti dostavljen  i certifikat o čistoći  i mjernoj nesigurnosti. Te rokom trajanja. Koncentracija standarda treba biti 1g/l izuzev za kalcij 10 mg/L. U troškovniku pod rednim brojevima od 32 do 47.
	
	

	29. 
	Standard za Na (IC) 
	
	
	

	30. 
	Standard za K (IC) 
	
	
	

	31. 
	Standard za amonijak (IC) 
	
	
	

	32. 
	Standard za kalcij (IC) 
	
	
	

	33. 
	Standard za magnezij (IC) 
	
	
	

	34. 
	Standard za klorid (IC) 
	
	
	

	35. 
	Standard za klorat (IC) 
	
	
	

	36. 
	Standard za klorit (IC) 
	
	
	

	37. 
	Standard za fluorid (IC) 
	
	
	

	38. 
	Standard za bromid (IC) 
	
	
	

	39. 
	Standard za bromat (IC) 
	
	
	

	40. 
	Standard za nitrit (IC) 
	
	
	

	41. 
	Standard za nitrat (IC) 
	
	
	

	42. 
	Standard za sulfat (IC) 
	
	
	

	43. 
	Standard za fosfat (IC) 
	
	
	

	44. 
	Resorcinol ASC reagens g
	Čistoće  99,o % standard za ofređivanje kisika putem permanganata. U troškovniku redni broj 48
	
	

	45. 
	Standard za BOD 500 mg/L
	Standard za određivanje kisika 
	
	

	46. 
	TOC standardna otopina prema EN 14894/DIN 38409-H3 1000mg/l Merck ili jednakovrijedno
	Standard za TOC prema  EN 1484-H3/DIN 38409-H3. Uz standard treba biti dostavljen i certifikat o mjernoj nesigurnosti. Te rokom proizvodnje – trajanja min. 1 godinu.
	
	


	Izradio:
	Potpis:
	Datum:

	Renata Josipović
	
	27.07.2026.





Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:___________________________
Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu. 
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  Referenca nabave (naziv natječaja):   Naziv ugovora:                     Naziv tvrtke ponuditelja:   Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj   Stupac 4   -   ispunjava ponuditelj   Stupac  5   -   za ocjenu ,   koju ispunjava ugovaratelj Ocjena :  (+)  -   prihvatljivo   (razlog i navesti razliku, ako je ima);  ( - )   -   neprihvatljivo   (razlog)     Stupac 3  -   ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju   (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)   Stupac 4  -   ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana   NE SMIJE  se samo konstatirati   „da“ ili „ima“.   O mogućuje  ponuditelju   unos komentara  vezanih uz ponuđenu opremu , osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva  nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji  (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto   uvjetovano visinom  i  sl.(dodatna konfiguracija))   Stupac 5  -   za ocjenu ,   koju ispunjava ugovaratelj Ocjena :  (+)  -   prihvatljivo   (razlog i navesti razliku, ako je ima);  ( - )   -   neprihvatljivo   (razlog)     Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno   dostaviti popratnu dokumentaciju,  kojima treba jasno naglasiti , odnosno  označiti  ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije  odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.     Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave    jasnu usporedbu između traženih specifikacija i  ponuđenih specifikacija.    

