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	Tehnička specifikacija za ugradnju rashladnog sustava u stražnji dio automobila
	OB-TS

	
	Izdanje 2/ 20.01.2022.
	Str. 7/2



Referenca nabave (naziv natječaja):

Naziv ugovora:









Naziv tvrtke ponuditelja:

Stupac 1,2,3 ispunjava ugovaratelj

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Stupac 3 - ispunjen od strane ugovaratelja, definira traženu specifikaciju (ponuditelj ne smije mijenjati tražene specifikacije)

Stupac 4 - ispunjava ponuditelj; ponuđena oprema mora biti detaljno opisana NE SMIJE se samo konstatirati „da“ ili „ima“. Omogućuje ponuditelju unos komentara vezanih uz ponuđenu opremu, osobito ako je nešto bolje od traženih specifikacija ili ako neka oprema zahtijeva nešto neuobičajeno za instalaciju, a nije navedeno u specifikaciji (npr., trofaznu struju, postavljanje na neko mjesto uvjetovano visinom  i sl.(dodatna konfiguracija))

Stupac 5 - za ocjenu, koju ispunjava ugovaratelj Ocjena : (+) - prihvatljivo (razlog i navesti razliku, ako je ima); (-) - neprihvatljivo (razlog)

Uz tehničke specifikacije potrebno je za navedeno dostaviti popratnu dokumentaciju, kojima treba jasno naglasiti, odnosno  označiti ponuđene modele da se jasno zna točna konfiguracije i uključene opcije odnosno je li postoji nadogradnja tog modela s kojim opcijama.
Ponuda bi trebala biti dovoljno jasna da omogući odboru u postupcima javne nabave  jasnu usporedbu između traženih specifikacija i ponuđenih specifikacija.

	     1.

Redni     

  broj
	2.

Naziv robe
	3.

Tehničke specifikacije tražene opreme
	4.

Tehničke specifikacije ponuđene opreme
	5.

Ocjena pregledane specifikacije po parametrima 

	

	1.
	TEHNIČKI PODACI

	1.
	Kapacitet hlađenja uređaja 
	dovoljan da 6 m3 hladi na temperaturu od  +2C/+8C
	
	

	2.
	Rashladni medij:
	EKOLOŠKI prihvatljiv


	
	

	2.
	STANDARDNA OPREMA

	1.
	Digitalna konzola
	više funkcijska DIGITALNA konzola za jednostavnije upravljanje iz kabine vozila
	
	

	
	
	- mikroprocesorski sustav za kontrolu rada uređaja
	
	

	
	
	- čitač koda kvara uređaja za brzu dijagnostiku 
	
	

	2.
	Upravljački mehanizam
	 - jednostavnim gumbima  -trebaju biti pokrivene sve funkcije

	
	

	3.
	SIGURNOST UREĐAJA

	1.
	Sigurnosne i zaštitne funkcije rashladnih uređaja
	zaštita uređaja od visokog i niskog pritiska plina
	
	

	
	
	- ubrizgavanje tekućeg freona u kompresor (duži radni vijek istog)
	
	

	
	
	- postepeno pokretanje komponenti uređaja, smanjeno opterećenje motora, alternatora vozila i 
	
	

	
	
	  uređaja, odnosno duži radni vijek istih
	
	

	
	SPECIFIKACIJA IZOLACIJE:



	1.
	Postavljanje izolacije
	-debljina poda 65mm

-debljina stranica 65mm

-debljina krova 65mm.

-materijal stranice: poliesterski laminat 2mm RAL 9016 + fibran XPS

-pod noseća: konstrukcija + XPS + vodootporna ploča + poliuretanski premaz sive boje s listićima protiv klizanja.

	
	

	2.
	Ostali zahtjevi
	-Svjetla gdje su se nalazila prije izolacije.
	
	

	
	
	-Spojevi plastificirani nepropusni.
	
	

	
	
	-Svi materijali imaju certifikat za upotrebu u prehrambenoj industriji
	
	

	
	
	-Jamstvo 24 mjeseca
	
	


Ime i potpis  predstavnika ponuditelja:___________________________

	Izradio:
	Potpis:
	Datum:

	Renata Josipović
	
	25.08.2026.


Napomena : Broj redaka u kojoj s piše tehnička specifikacija je onolik koliko je to potrebno za taj uređaj/opremu.
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